Merkkarte: Halb- und Volladdierer

Halbaddierer und Volladdierer sind logische Schaltungen die zwei einstellge Binärzahlen addieren können. Der Halbaddierer kann dabei nicht berücksichtigen, ob bei einer vorhergehenden einstelligen Addition ein Übertrag entststanden ist, ein Volladdierer kann dies.

Halbaddierer

Ein Halbaddierer hat zwei Eingänge und zwei Ausgänge: Für jeden Summanden einen Eingang, einen Ausgang für die Summe, einen Ausgang für den Übertrag.

Die Summe wird dabei durch die logische Operation XOR (exklusives oder) der Eingänge ermittelt

Der Übertrag wird durch ein logisches UND der beiden Eingänge ermittelt

Das Schaltbild eines Halbaddierers sieht wie folgt aus:

Volladdierer

Ein Volladdierer hat 1) anders als der Halbaddierer drei Eingänge und zwei Ausgänge: Für jeden Summanden einen Eingang und einen weiteren Eingang für einen möglichen Übertrag aus einer vorhergehenden Addition. Der Volladdierer hat zwei Ausgänge: Einen Ausgang für die Summe, einen Ausgang für den neuen Übertrag.

Das Schaltbild eines Volladdierers sieht - unter Zuhilfenahme von Halbaddierern so aus: