Netzmaske und Subnetze

(A1)

Übernehme folgendes Netzwerk in Filius

Führe wie schon einmal einen Verbindungstest zwischen allen beteiligten Geräten durch.

Notiere, welche Rechner eine Verbindung zueinander haben und überlege dir eine mögliche Begründung.

Zusatzaufgabe: Schaffst du es, alle Rechner so zu konfigurieren, dass Sie sich alle "sehen", ohne die IP-Adressen der Rechner zu verändern.

Netzmaske

Bestimme jeweils die Netzwerk- und Broadcastadresse und wieviele Geräte im Netzwert betrieben werden können. Gib die Netzmaske auch in der /n Schreibweise an. Ihr könnt die Ergebnisse in Filius testen.

A1:

IP: 10.9.122.70

Netmask: 255.255.0.0

A2:

IP: 10.9.122.70

Netmask: 255.255.255.128

A2:

IP: 10.10.139.70

Netmask: 255.255.248.0

Material

[n/a: No match]