Netzmaske und Subnetze

(A1)

Lade das Netz aufgabe2_stern.fls.

Führe wie schon einmal einen Verbindungstest zwischen allen beteiligten Geräten durch.

Notiere, welche Rechner eine Verbindung zueinander haben und überlege dir eine mögliche Begründung.

Zusatzaufgabe: Schaffst du es, alle Rechner so zu konfigurieren, dass Sie sich alle "sehen", ohne die IP-Adressen der Rechner zu verändern.

(A2)

Ändere an jedem Rechner die Netzmaske so, dass alle Rechner mit der gegebenen IP im gleichen Netz sind. Teste durch einen ping-Befehl, dass von jedem Rechner Kontakt zu jedem anderen Rechner besteht.

Netzmaske

Material

Filename	Filesize	Last modified
01_netzmaske.odp	269.0 KiB	09.11.2023 17:23
01_netzmaske.pdf	263.4 KiB	09.11.2023 17:23
2023-11-09_20-01.png	8.9 KiB	09.11.2023 19:02
aufgabe2_stern.fls	1.8 KiB	09.11.2023 17:26
netmask.png	51.5 KiB	09.11.2023 17:31